|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Производительность, м³/час. | | 175-700 |
| Уровень шума на выходе из установки, dB | | 29 - 48 |
| Мощность вентилятора, кВт | | 0,107 |
| Напряжение питания, В / Гц | | 220-230 (+/- 10%)/50-60 |
| Кабель электропитания | | ПВС 3×0.75 мм² |
| Габаритные размеры, мм | | 528 × 457 × 288 |
| Вес, кг | | 16,3 |
| Класс защиты | | IP44 |
| Размещение | | Внутреннее / Наружное |
| Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |
| Гарантия | | 5 лет |