**КОЛИБРИ ФКО-500 ЕС / Технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность, м³/час | | 125-500 | |
| Уровень шума на выходе из установки, dB | | 31-51 | |
| Напряжение питания, В / Гц | | 220 / 50 | 380 / 50 |
| Мощность нагревателей, кВт | | 4 (Две ступени) | 4 |
| Кабель электропитания, мм² | | 3 × 2,5 | 5 × 1,5 |
| Кабель пульта управления | | UTP 2 × 2 × 0.5  (две витые пары) | |
| Мощность вентилятора, кВт | | 0,11 макс. | |
| Габаритные размеры, мм | | 1305 × 398 × 374 | |
| Вес без кронштейнов/с кронштейнами, кг | | 51/55 | |
| Класс защиты | | IP 44 | |
| Размещение | | Внутреннее | |
| Фильтрация | | | |
| Фильтрация | Пылевой фильтр 285х265х55 | EU5 угольный | |
| Фильтр фотокаталитический | Разлагает на безвредные вещества:  Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц | |
| Адсорбционный фильтр | Гранулированный активированный уголь | |
| Режим работы | | Непрерывный | |
| Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | | В диапазоне +10...+30 | |
| Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 | |
| Гарантия | | 5 лет | |